**Załącznik nr 5** do 515/2022/TP

PARAMETRY TECHNICZNE – WYMAGANIA MINIMALNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego** | | | | | |
| Nazwa | |  | | | |
| Typ | |  | | | |
| Wytwórca | |  | | | |
| Kraj pochodzenia | |  | | | |
| Rok produkcji 2022 | |  | | | |
| **L.p.** | **Wymagania techniczne i eksploatacyjne** | | **Wymogi graniczne** | **Wartość oferowana/podać zakresy** | **Sposób oceny** |
| CYSTOSKOP GIĘTKI, CYFROWY, WIELORAZOWY – 10 KOMPLETÓW | | | | | |
|  | Cystoskop giętki wraz z zestawem o składzie: tester szczelności, zawór EtO, światłowód, walizka, instrukcja obsługi, końcówka do światłowodu (do wyboru przez klienta) | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość robocza cystoskopu 370 mm | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Całkowita długość endoskopu 688 mm | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia 120 stopni w powietrzu | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia 87 stopni w wodzie/płynie | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kierunek patrzenia - na wprost | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kąt wygięcia końcówki: 215 st. w górę / 140 st. w dół | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cystoskop do użytku wielorazowego ze sterylizacją lub bez z możliwością pracy z kompatybilnymi, jednorazowymi, sterylnymi koszulkami, pokrywającymi endoskop w trakcie zabiegu cystoskopii | | TAK |  | **20 pkt** |
|  | Średnica endoskopu z osłoną z kanałem roboczym 2,1mm – 16,65 Fr. | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Do 10 kompletów cystoskopów giętkich 3 zestawy przenośnego źródła światła z akumulatorami oraz ładowarką do akumulatorów | | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE WYMAGANIA | | | | | |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i **1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty**) | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne itp. w języku polskim | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | **Do oferty dołączyć** oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca zobowiązuje się do:  - transportu we własnym zakresie oraz instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego  - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia min 2h  - dokonania szkolenia w zakresie obsługi technicznej przedmiotu zamówienia min 1h | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | | TAK |  | Bez punktacji |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | | | | | |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | | TAK  podać |  | Do 36 miesięcy – 0 pkt**, powyżej 36 miesięcy – 10 pkt** |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (**wykaz dołączyć do oferty**) | | TAK  podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | | TAK  podać |  | Bez punktacji |
|  | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 10 lat | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji) | | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | | TAK  podać |  | Bez punktacji |
|  | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | | TAK  podać |  | Bez punktacji |